**Сборка массажной кровати DB-9 (KO-021)**

|  |  |
| --- | --- |
| Извлеките массажную кровать и комплектующие из упаковки, положите на ровную поверхность ложем вниз | |
| C:\Users\MainUser\Desktop\ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КРОВАТЕЙ\СБОРКА МАССАЖНЫХ СТОЛОВ\DB-9 (KO-021)\DSC_0974.jpg | Установите блок питания. Убедитесь, что планка точно вошла в пазы, расположенные на блоке .  Присоедините провод заземления к раме массажной кровати винтом |
| C:\Users\MainUser\Desktop\ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КРОВАТЕЙ\СБОРКА МАССАЖНЫХ СТОЛОВ\DB-9 (KO-021)\DSC_0975.jpg |
| C:\Users\MainUser\Desktop\ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КРОВАТЕЙ\СБОРКА МАССАЖНЫХ СТОЛОВ\DB-9 (KO-021)\DSC_0980.jpg | Присоедините опоры массажной кровати к раме посредством болтов, расположенных в нижней части рамы. Затяните до упора болты с помощью гаечного ключа на 14  С помощью плоскогубцев вставьте пружины в специальные пазы |
| C:\Users\MainUser\Desktop\ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КРОВАТЕЙ\СБОРКА МАССАЖНЫХ СТОЛОВ\DB-9 (KO-021)\DSC_0973.jpg |
| C:\Users\MainUser\Desktop\ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КРОВАТЕЙ\СБОРКА МАССАЖНЫХ СТОЛОВ\DB-9 (KO-021)\DSC_0886-copy.jpg | Проверьте правильность сборки опор и механизма транспортировки массажной кровати. Для этого поднимите и опустите педаль. |
| Установите кровать в рабочее положение | |
| C:\Users\MainUser\Desktop\ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КРОВАТЕЙ\СБОРКА МАССАЖНЫХ СТОЛОВ\DB-9 (KO-021)\DSC_0923.jpg | Проденьте стержни управления спинной секции через отверстия рычага  Зафиксируйте их с помощью болтов с гайками и затяните с помощью ключа на 10 |
| C:\Users\MainUser\Desktop\ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КРОВАТЕЙ\СБОРКА МАССАЖНЫХ СТОЛОВ\DB-9 (KO-021)\DSC_0922.jpg |
| C:\Users\MainUser\Desktop\ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КРОВАТЕЙ\СБОРКА МАССАЖНЫХ СТОЛОВ\DB-9 (KO-021)\DSC_0968.jpg | Присоедините штангу для полотенца к ложементу. Затяните болты с помощью ключа на 14 |
| C:\Users\MainUser\Desktop\ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КРОВАТЕЙ\СБОРКА МАССАЖНЫХ СТОЛОВ\Фото сборки DB-9 (KO-021)\DSC_0875.jpg | Вставьте подлокотники в специальные пазы |
| C:\Users\MainUser\Downloads\DSC_0859-mini.jpg | Подключите кровать к сети и проверьте работу пульта управления подъёмом ложа. Установите подушку на люверс.  Массажная кровать готова к эксплуатации |