**Инструкция по сборке массажной кровати DB-9 (KO-07)**

|  |  |
| --- | --- |
| Для сборки массажной кровати Вам потребуются ключи на 10 и 14 | |
| C:\Users\MainUser\Desktop\ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КРОВАТЕЙ\СБОРКА МАССАЖНЫХ СТОЛОВ\Фото сборки DB-9 (KO-07)\DSC_0988.jpg | Извлеките массажную кровать и комплектующие из упаковки, положите на ровную поверхность ложем вниз |
| C:\Users\MainUser\Desktop\ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КРОВАТЕЙ\СБОРКА МАССАЖНЫХ СТОЛОВ\Фото сборки DB-9 (KO-07)\DSC_0993.jpg | Транспортное положение опор |
| C:\Users\MainUser\Desktop\ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КРОВАТЕЙ\СБОРКА МАССАЖНЫХ СТОЛОВ\Фото сборки DB-9 (KO-07)\DSC_0992.jpg | Разверните педаль опоры вокруг своей оси в рабочее положение, как показано на фото |
| C:\Users\MainUser\Desktop\ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КРОВАТЕЙ\СБОРКА МАССАЖНЫХ СТОЛОВ\Фото сборки DB-9 (KO-07)\DSC_0996.jpg | Выверните болты из рамы массажной кровати |
| C:\Users\MainUser\Desktop\ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КРОВАТЕЙ\СБОРКА МАССАЖНЫХ СТОЛОВ\Фото сборки DB-9 (KO-07)\DSC_0998.jpg | Закрепите опоры массажной кровати с болтами и затяните с помощью ключа на 14 |
| C:\Users\MainUser\Desktop\ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КРОВАТЕЙ\СБОРКА МАССАЖНЫХ СТОЛОВ\Фото сборки DB-9 (KO-07)\DSC_1000.jpg | Выверните болты крепления штанги для полотенца  Установите штангу и затяните болты с помощью ключа на 14 |
| C:\Users\MainUser\Desktop\ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КРОВАТЕЙ\СБОРКА МАССАЖНЫХ СТОЛОВ\Фото сборки DB-9 (KO-07)\DSC_1003.jpg |
| C:\Users\MainUser\Desktop\ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КРОВАТЕЙ\СБОРКА МАССАЖНЫХ СТОЛОВ\Фото сборки DB-9 (KO-07)\DSC_1004.jpg | Установите кровать в рабочее положение и положите ложементы массажной кровати на раму |
| C:\Users\MainUser\Desktop\ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КРОВАТЕЙ\СБОРКА МАССАЖНЫХ СТОЛОВ\Фото сборки DB-9 (KO-07)\DSC_1006.jpg | Присоедините рычаги подъёма икроножного ложемента болтами с обеих сторон массажной кровати к раме.  Затяните их с помощью ключа на 14 |
| C:\Users\MainUser\Desktop\ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КРОВАТЕЙ\СБОРКА МАССАЖНЫХ СТОЛОВ\Фото сборки DB-9 (KO-07)\DSC_1011.jpg | Присоедините тазовую секцию ложемента 4-мя болтами к раме. В ложементе есть соответствующие отверстия с резьбой.  Затяните их с помощью ключа на 14 |
| C:\Users\MainUser\Desktop\ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КРОВАТЕЙ\СБОРКА МАССАЖНЫХ СТОЛОВ\Фото сборки DB-9 (KO-07)\DSC_1010.jpg | Присоедините спинную секцию ложемента 6-ю болтами. В ложементе есть соответствующие отверстия с резьбой.  Затяните их с помощью ключа на 10 |
| C:\Users\MainUser\Desktop\ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ КРОВАТЕЙ\СБОРКА МАССАЖНЫХ СТОЛОВ\Фото сборки DB-9 (KO-021)\DSC_0875.jpg | Вставьте подлокотники в специальные пазы |
| C:\Users\MainUser\Downloads\DSC_1028 copy2.jpg | Подключите кровать к сети и проверьте работу пульта управления  Отрегулируйте дополнительные опоры. Установите подушку на люверс.  Массажная кровать готова к эксплуатации |